**Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Tachimetr elektroniczny z kontrolerem przeznaczony do pracy jednoosobowej posiadający niżej wymienione minimalne parametry techniczne.

 Tachimetr

1. Dokładność pomiaru kąta minimum 5”

 2. Zasięg dalmierza bezlustrowego minimum 400 metrów

3. System automatycznego docelowania na pryzmat

4. System automatycznego wyszukiwania pryzmatów

5. Automatyczne śledzenie lustra

6. Dotykowy, kolorowy ekran umożliwiający pracę bez kontrolera o przekątnej minimum 4”

 7. Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające pomiar, tyczenie, tyczenie osi, obliczenia geodezyjne

 8.Pionownik laserowy

 9.Porty: RS232, USB, SD, Bluetooth, WiFi

 10.Zasilanie: wymienne baterie litowo-jonowe

11.Temperatury pracy: od -20°C do +50°C

 Kontroler

 1. Kontroler umożliwiający zdalną pracę z tachimetrem

 2. Zasięg pracy minimum 200 metrów

 3. Fizyczna pełna klawiatura alpha

 4. Oprogramowanie identyczne jak w tachimetrze

5. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej minimum 4”

6. Porty: USB, SD, Bluetooth, WiFi

7. Zasilanie: wymienne baterie litowo-jonowe

 8. Temperatury pracy: od -20°C do +50°C

 Kompletny przedmiot zamówienia obejmuje następujące urządzenia wraz z akcesoriami:

1. Tachimetr - 1 sztuka

2. Spodarka - 1 sztuka

 3. Bateria do tachimetru - 2 sztuki

4. Walizka transportowa do tachimetru - 1 sztuka

 5. Kontroler - 1 sztuka

 6. Bateria do kontrolera - 2 sztuki

7. Walizka transportowa do kontrolera - 1 sztuka

8. Pryzmat 360° - 1 sztuka

9. Statyw drewniany - 1 sztuka

10. Tyczka teleskopowa -1 sztuka

 11. Ładowarka - 1 sztuka

Wymagania dodatkowe

1. Gwarancja minimum 12 miesięcy

2. Bezpłatne szkolenie w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego